# راه اندازی دستگاه کنترل از راه دور

تا زمانیکه باتری به اندازه کافی شارژ داشته باشد، می توان از دستگاه کنترل از راه دور استفاده کرد.

صفحه گردان را طوری قرار دهید که سیگنال های کنترل از راه دور در یک جهت مستقیم به یکی از حسگرها برسند. اگر کنترل از راه دور نمی تواند به طور مستقیم به یکی از حسگرها برسد، محدوده کاری را کاهش دهید. بازتاب سیگنال (برای مثال روی دیوارها) می تواند میدان دریافت را حتی در سیگنال غیرمستقیم دوباره بهبود بخشد.