# Arbetsanvisningar

## Anvisningar för stegvis inriktning på korta avstånd

För att kunna rikta in laserlinjen precist även vid större avstånd är vridrörelsen mycket liten vid stegvis vridning. Ju kortare avstånd mellan laser och mål, desto mindre rörelse hos lasern.

## Anvisningar för exakt positionering

Om laserlinjen inte kan riktas in exakt på en referenspunkt, vrid plattan bakåt något och prova igen. Om lasern fortfarande inte träffar målet, minska avståndet mellan mätinstrument och mål.