# Utilizzo conforme

## Supporto rotante RM 3

Il supporto rotante è idoneo per il posizionamento e l'allineamento delle linee laser di strumenti di misura. Il supporto rotante viene azionato con il comando a distanza RC 2 o uno smartphone.

Il supporto rotante è adatto per l’impiego in ambienti interni.

## Comando a distanza RC 2

Il comando a distanza è idoneo per l'azionamento del supporto rotante RM 3.

Il comando a distanza è adatto per l’impiego in ambienti interni.