# Wskazówki dotyczące pracy

## Wskazówka dotycząca skokowego ustawiania przy krótkich odległościach

Aby możliwe było dokładne ustawienie linii laserowej także przy większych odległościach, ruch skokowy lasera jest bardzo mały. Im krótsza odległość pomiędzy laserem a celem, tym mniejszy będzie obrót lasera.

## Wskazówka dotycząca dokładnego pozycjonowania

Jeżeli występuje problem z dokładnym nakierowaniem linii laserowej na punkt odniesienia, należy nieco cofnąć platformę i spróbować ponownie. W przypadku dalszych problemów z namierzeniem celu, należy zmniejszyć odległość pomiędzy narzędziem pomiarowym a celem.