# Alimentazione del telecomando

Per l’impiego del telecomando, si consiglia di utilizzare pile a stilo alcaline al manganese.

Per aprire il coperchio vano batterie , premere sul bloccaggio e prelevare il coperchio vano batterie. Introdurre le pile.

Durante tale fase, prestare attenzione alla corretta polarità, riportata sul lato interno del vano batterie.

Sostituire sempre tutte le pile contemporaneamente. Utilizzare esclusivamente pile dello stesso produttore e con la stessa capacità.

- Se il telecomando non viene utilizzato per lunghi periodi, rimuovere le pile a stilo dallo stesso. Se lasciate a lungo all’interno del telecomando, le pile a stilo potrebbero corrodersi ed autoscaricarsi.