# Puštanje daljinskog upravljača u rad

Dokle god su baterije upotrebljene sa dovoljnim naponom, ostaje daljinska komanda spremna za rad.

Obrtnu platformu postavite tako da signali daljinskog upravljača dospevaju direktno na jedan od senzora . Ako se daljinski upravljač ne može direktno usmeriti na senzor, smanjuje se radno područje. Pomoću refleksije signala (npr. na zidovima) može se povećati domet i kod indirektnog signala.