# ข้อมูลทางเทคนิค

แท่นหมุน | RM 3
--- | ---
หมายเลขสินค้า |
อุณหภูมิใช้งาน | –10 °C … +50 °C
อุณหภูมิเก็บรักษา | –20 °C … +70 °C
ความสูงใช้งานเหนือระดับอ้างอิง สูงสุด | 2000 ม.
ความชื้นสัมพัทธ์ สูงสุด | 90 %
ระดับมลพิษตาม IEC 61010-1 | 2A)
น้ำหนักตามระเบียบการ EPTA-Procedure 01:2014 | 0.46 กก.
ระดับการคุ้มกัน | IP54 (ป้องกันฝุ่นและน้ำกระเด็นเปียก)

A)

  เกิดขึ้นเฉพาะมลพิษที่ไม่นำไฟฟ้า ยกเว้นบางครั้งนำไฟฟ้าได้ชั่วคราวที่มีสาเหตุจากการกลั่นตัวที่ได้คาดว่าจะเกิดขึ้น

หมายเลข‌เครื่อง บน‌แผ่นป้ายรุ่นมีไว้เพื่อระบุแท่นหมุนของคุณ

รีโมทคอนโทรล | RC 2
--- | ---
หมายเลขสินค้า |
ช่วงการใช้งานA) | 20 ม.
อุณหภูมิใช้งาน | –10 °C … +50 °C
อุณหภูมิเก็บรักษา | –20 °C … +70 °C
ความสูงใช้งานเหนือระดับอ้างอิง สูงสุด | 2000 ม.
ความชื้นสัมพัทธ์ สูงสุด | 90 %
ระดับมลพิษตาม IEC 61010-1 | 2B)
แบตเตอรี่ | 3 × 1.5 โวลท์ LR3 (AAA)
น้ำหนักตามระเบียบการ EPTA-Procedure 01:2014 | 0.05 กก.

A)

  ย่านการทำงานอาจลดลงหากมีสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม (ต.ย. เช่น แสงอาทิตย์ส่องโดยตรง)

B)

  เกิดขึ้นเฉพาะมลพิษที่ไม่นำไฟฟ้า ยกเว้นบางครั้งนำไฟฟ้าได้ชั่วคราวที่มีสาเหตุจากการกลั่นตัวที่ได้คาดว่าจะเกิดขึ้น

หมายเลข‌เครื่อง บน‌แผ่นป้าย‌รุ่นมีไว้เพื่อระบุรีโมทคอนโทรลของท่าน