# Pengoperasian remote control

Selama baterai yang dipasang memiliki tegangan yang cukup, remote control akan selalu siap dioperasikan.

Atur platform putar hingga sinyal dari remote control mencapai salah satu sensor secara langsung. Jika remote control tidak diarahkan secara langsung ke sensor, area kerja akan menyempit. Dengan refleksi sinyal (misalnya pada dinding), jangkauan juga dapat kembali diperbaiki pada sinyal tidak langsung.