# Tekniske data

Drejeplatform | RM 3
--- | ---
Varenummer |
Driftstemperatur | –10 °C … +50 °C
Opbevaringstemperatur | –20 °C … +70 °C
Maks. anvendelseshøjde over referencehøjde | 2000 m
Relativ luftfugtighed maks. | 90 %
Tilsmudsningsgrad iht. IEC 61010-1 | 2A)
Vægt iht. ‌EPTA-Procedure 01:2014 | 0,46 kg
Kapslingsklasse | IP54 (støv- og stænkvandsbeskyttet)

A)

  Der forekommer kun en ikke-ledende tilsmudsning, idet der dog lejlighedsvis må forventes en midlertidig ledeevne forårsaget af tildugning.

Serienummeret på typeskiltet bruges til entydig identifikation af drejeplatformen.

Fjernbetjening | RC 2
--- | ---
Varenummer |
ArbejdsområdeA) | 20 m
Driftstemperatur | –10 °C … +50 °C
Opbevaringstemperatur | –20 °C … +70 °C
Maks. anvendelseshøjde over referencehøjde | 2000 m
Relativ luftfugtighed maks. | 90 %
Tilsmudsningsgrad iht. IEC 61010-1 | 2B)
Batterier | 3 × 1,5 V LR3 (AAA)
Vægt iht. ‌EPTA-Procedure 01:2014 | 0,05 kg

A)

  Arbejdsområdet kan forringes af ugunstige omgivelsesbetingelser (f.eks. direkte sollys).

B)

  Der forekommer kun en ikke-ledende tilsmudsning, idet der dog lejlighedsvis må forventes en midlertidig ledeevne forårsaget af tildugning.

Serienummeret på typeskiltet bruges til entydig identifikation af fjernbetjeningen.