# Zagon daljinskega upravljalnika

Dokler so vstavljene baterije z zadostno veliko napetostjo, je daljinski upravljalnik pripravljen za delovanje.

Vrtljivo držalo naj bo postavljena tako, da bodo signali na daljinskem upravljalniku dosegli enega od senzorjev v ravni liniji. Če daljinskega upravljalnika ni mogoče usmeriti na enega od senzorjev v ravni liniji, se delovno območje zmanjša. Z odbijanjem signala (npr. s sten) se lahko doseg tudi pri posrednem signalu znova izboljša.