# Instructions d’utilisation

## Remarque sur le positionnement pas-à-pas sur courtes distances

Dans le mode rotation pas-à-pas, le mouvement de rotation est trop petit pour pouvoir positionner avec précision une ligne laser sur de grandes distances. Plus la distance entre l’appareil de mesure et la cible est faible, plus le mouvement de rotation du laser semble petit.

## Remarque pour un positionnement précis

Si vous ne parvenez pas à bien positionner la ligne laser sur un point de référence, tournez quelque peu le plateau pivotant en arrière et réessayez. Si vous ne parvenez toujours pas à atteindre la cible, réduisez la distance entre l’appareil de mesure et la cible.