# Data teknis

Platform putar | RM 3
--- | ---
Nomor model |
Suhu pengoperasian | –10°C … +50°C
Suhu penyimpanan | –20°C … +70°C
Tinggi penggunaan maks. di atas tinggi acuan | 2000 m
Kelembapan relatif maks. | 90%
Tingkat polusi sesuai dengan IEC 61010-1 | 2A)
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014 | 0,46 kg
Jenis perlindungan | IP54 (terlindung dari debu dan percikan air)

A)

  Hanya polusi nonkonduktif yang terjadi, namun terkadang muncul konduktivitas sementara yang disebabkan oleh kondensasi.

Nomor seri pada label tipe digunakan untuk mengidentifikasi platform putar secara jelas.

Remote control | RC 2
--- | ---
Nomor model |
Area kerjaA) | 20 m
Suhu pengoperasian | –10°C … +50°C
Suhu penyimpanan | –20°C … +70°C
Tinggi penggunaan maks. di atas tinggi acuan | 2000 m
Kelembapan relatif maks. | 90%
Tingkat polusi sesuai dengan IEC 61010-1 | 2B)
Baterai | 3 × 1,5 V LR3 (AAA)
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014 | 0,05 kg

A)

  Area kerja dapat berkurang akibat keadaan lingkungan yang tidak menguntungkan (seperti sinar matahari langsung).

B)

  Hanya polusi nonkonduktif yang terjadi, namun terkadang muncul konduktivitas sementara yang disebabkan oleh kondensasi.

Terdapat nomor seri pada label tipe untuk mengidentifikasi remote control secara jelas.