# Zasilanie pilota

Do zasilania pilota zaleca się używać baterii alkaliczno-mangano‌wych.

Aby otworzyć pokrywkę wnęki na baterie , należy nacisnąć blokadę i zdjąć pokrywkę. Włożyć baterie.

Należy przy tym zwrócić uwagę na zachowanie prawidłowej biegunowości, zgodnej ze schematem umieszczonym wewnątrz wnęki.

Baterie należy zawsze wymieniać w komplecie. Należy stosować tylko baterie tego samego producenta i o jednakowej pojemności.

- Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie. Baterie, które są przez dłuższy czas przechowywane w pilocie, mogą ulec korozji i samorozładowaniu.