# Arbejdsanvisning

## Henvisning til trinvis indstilling på korte afstande

Når du positionerer laserlinjen over store afstande, skal den trinvise drejebevægelse være meget lille. Jo kortere afstanden mellem laseren og målet er, desto mindre betydning har det, hvor meget du drejer laseren.

## Henvisning til præcis positionering

Hvis laserlinjen ikke kan indstilles nøjagtigt på referencepunktet, kan du dreje platformen et stykke tilbage og prøve igen. Hvis du stadig ikke rammer målet, skal du reducere afstanden mellem måleværktøj og mål.