# Petunjuk pengoperasian

## Petunjuk mengenai menyejajarkan secara bertahap pada jarak dekat

Agar dapat memosisikan garis laser dengan tepat bahkan pada jarak yang lebih besar, rotasi menjadi sangat kecil pada pemutaran bertahap. Semakin pendek jarak antara laser dan target, semakin kecil rotasi laser.

## Petunjuk mengenai pemosisian yang tepat

Jika garis laser tidak dapat disejajarkan secara tepat ke titik referensi, putar platform sedikit ke belakang dan coba sejajarkan kembali. Jika target masih belum tercapai, kurangi jarak antara alat ukur dan target.