# Technické údaje

Otočný podstavec | RM 3
--- | ---
Číslo zboží |
Provozní teplota | –10 °C až +50 °C
Skladovací teplota | –20 °C až +70 °C
Max. nadmořská výška pro použití | 2 000 m
Relativní vlhkost vzduchu max. | 90 %
Stupeň znečištění podle IEC 61010-1 | 2A)
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 | 0,46 kg
Stupeň krytí | IP54 (ochrana proti prachu a stříkající vodě)

A)

  Vyskytuje se pouze nevodivé znečištění, přičemž příležitostně se ale očekává dočasná vodivost způsobená orosením.

K jednoznačné identifikaci otočného podstavce slouží sériové číslo na typovém štítku.

Dálkové ovládání | RC 2
--- | ---
Číslo zboží |
Pracovní dosahA) | 20 m
Provozní teplota | –10 °C až +50 °C
Skladovací teplota | –20 °C až +70 °C
Max. nadmořská výška pro použití | 2 000 m
Relativní vlhkost vzduchu max. | 90 %
Stupeň znečištění podle IEC 61010-1 | 2B)
Baterie | 3 × 1,5 V LR3 (AAA)
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 | 0,05 kg

A)

  Pracovní oblast může být zmenšena nepříznivými podmínkami prostředí (např. přímé sluneční záření).

B)

  Vyskytuje se pouze nevodivé znečištění, přičemž příležitostně se ale očekává dočasná vodivost způsobená orosením.

K jednoznačné identifikaci dálkového ovládání slouží sériové číslo na typovém štítku.