# Teknik veriler

Döner platform | RM 3
--- | ---
Malzeme numarası |
Çalışma sıcaklığı | –10 °C … +50 °C
Saklama sıcaklığı | –20 °C … +70 °C
Referans yükseklik üzerinde maks. uygulama yüksekliği | 2000 m
Bağıl hava nemi maks. | %90
IEC 61010-1 uyarınca kirlenme derecesi | 2A)
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca | 0,46 kg
Koruma türü | IP54 (toz ve püskürme suyu koruması)

A)

  Zaman zaman yoğunlaşma nedeniyle iletkenlik görülebilmesine rağmen, sadece iletken olmayan bir kirlenme ortaya çıkar.

Tip etiketi üzerindeki seri numarası döner platformun kimliğinin belirlenmesine yarar.

Uzaktan kumanda | RC 2
--- | ---
Malzeme numarası |
Çalışma alanıA) | 20 m
Çalışma sıcaklığı | –10 °C … +50 °C
Saklama sıcaklığı | –20 °C … +70 °C
Referans yükseklik üzerinde maks. uygulama yüksekliği | 2000 m
Bağıl hava nemi maks. | %90
IEC 61010-1 uyarınca kirlenme derecesi | 2B)
Piller | 3 × 1,5 V LR3 (AAA)
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca | 0,05 kg

A)

  Çalışma alanı elverişsiz ortam koşulları nedeniyle (örneğin doğrudan gelen güneş ışığı) azalabilir.

B)

  Zaman zaman yoğunlaşma nedeniyle iletkenlik görülebilmesine rağmen, sadece iletken olmayan bir kirlenme ortaya çıkar.

Tip etiketi üzerindeki seri numarası uzaktan kumanda kimliğinin belirlenmesine yarar.