# نصب نگه دارنده و گیره سقفی ‎BM 3‎ (رجوع کنید به تصویر )

نگه دارنده را در داخل ریل های قسمت زیرین صفحه گردان برانید تا جا بیفتد. برای برداشتن آن، نگه دارنده را از صفحه گردان بیرون بکشید.

با آهنرباهای نگه دارنده نصب شده می توانید صفحه گردان را به گیره سقفی وصل کنید.

- زمانی که متعلقات را روی سطوح محکم می کنید، انگشتان خود را از پشت متعلقات مغناطیسی دور نگه دارید. ممکن است به دلیل کشش شدید آهنرباها، انگشتان شما گیر کند.