# Avvertenze operative

## Avvertenza relativa all'allineamento graduale su brevi distanze

Per poter posizionare esattamente la linea laser anche su distanze maggiori, il movimento rotatorio durante la rotazione graduale è molto piccolo. Quanto più breve è la distanza tra laser e obiettivo, tanto minore è l'azione del movimento rotatorio del laser.

## Avvertenza relativa ad un preciso posizionamento

Se non fosse possibile orientare con precisione la linea laser su un punto di riferimento, ruotare leggermente indietro il supporto e riprovare. Se non è ancora possibile puntare l'obiettivo, ridurre la distanza tra strumento di misura e obiettivo.