# 제품 사양

회전대 | RM 3
--- | ---
품번 |
작동 온도 | –10 °C … +50 °C
보관 온도 | –20 °C … +70 °C
기준 높이를 초과한 최대 사용 높이 | 2000 m
상대 습도 최대 | 90 %
IEC 61010-1에 따른 오염도 | 2A)
EPTA-Procedure 01:2014에 따른 중량 | 0.46 kg
보호 등급 | IP54(먼지 및 분무수 침투 방지)

A)

  비전도성 오염만 발생하지만, 가끔씩 이슬이 맺히면 임시로 전도성이 생기기도 합니다.

회전대를 확실하게 구분할 수 있도록 타입 표시판에 일련 번호 가 적혀 있습니다.

리모컨 | RC 2
--- | ---
품번 |
작업 범위A) | 20 m
작동 온도 | –10 °C … +50 °C
보관 온도 | –20 °C … +70 °C
기준 높이를 초과한 최대 사용 높이 | 2000 m
상대 습도 최대 | 90 %
IEC 61010-1에 따른 오염도 | 2B)
배터리 | 3 × 1.5 V LR3 (AAA)
EPTA-Procedure 01:2014에 따른 중량 | 0.05 kg

A)

  직사광선 등의 불리한 환경 조건에서는 작업 범위가 줄어들 수 있습니다.

B)

  비전도성 오염만 발생하지만, 가끔씩 이슬이 맺히면 임시로 전도성이 생기기도 합니다.

리모컨을 확실하게 구분할 수 있도록 타입 표시판에 일련 번호 가 적혀 있습니다.