# Mise en place de l’appareil de mesure sur le plateau pivotant (voir figure )

Positionnez la rainure de guidage de l’appareil de mesure au niveau de la glissière de guidage de la plateforme pivotante et glissez l’appareil de mesure jusqu’en butée sur la plateforme.
Pour retirer l’appareil de mesure de la plateforme, faites-le coulisser dans le sens opposé.

Positionnez grossièrement le plateau pivotant à l’horizontale avec les vis de réglage de hauteur .