# テクニカルデータ

回転プラットフォーム | RM 3
--- | ---
部品番号 |
使用温度範囲 | –10 °C～+50 °C
保管温度範囲 | –20 °C～+70 °C
使用可能標高 | 2,000m
最大相対湿度。 | 90 ％
IEC 61010-1による汚染度 | 2A)
質量（EPTA-Procedure 01:2014に準拠） | 0.46kg
保護クラス | IP54（塵埃/飛散水の侵入保護）

A)

  非導電性の汚染のみが発生し、結露によって一時的に導電性が引き起こされる場合があります。

銘板に記載されたシリアルナンバーで回転プラットフォームのタイプをご確認いただけます。

リモコン | RC 2
--- | ---
部品番号 |
測定範囲A) | 20m
使用温度範囲 | –10 °C～+50 °C
保管温度範囲 | –20 °C～+70 °C
使用可能標高 | 2,000m
最大相対湿度。 | 90 ％
IEC 61010-1による汚染度 | 2B)
バッテリー | 1.5V LR3（単4）× 3
質量（EPTA-Procedure 01:2014に準拠） | 0.05kg

A)

  測定範囲は不利な環境条件（直射日光など）により影響を受けることがあります。

B)

  非導電性の汚染のみが発生し、結露によって一時的に導電性が引き起こされる場合があります。

銘板に記載されたシリアル番号でリモコンのタイプをご確認いただけます。