# محاذاة عدة القياس مع المنصة الدوارة

##

أدر عدة القياس المركبة على المنصة الدوارة يدويا أو باستخدام لولب الضبط الدقيق إلى الوضع المرغوب.

##

يمكنك الاختيار من بين أنماط الحركة التالية:

التدوير السريع في اتجاه عقارب الساعة:
اضغط وثبت زر التدوير السريع في اتجاه عقارب الساعة .

التدوير السريع عكس اتجاه عقارب الساعة:
اضغط وثبت زر التدوير السريع عكس اتجاه عقارب الساعة .

التدوير البطيء في اتجاه عقارب الساعة:
اضغط وثبت زر التدوير البطيء في اتجاه عقارب الساعة .

التدوير البطيء عكس اتجاه عقارب الساعة:
اضغط وثبت زر التدوير البطيء عكس اتجاه عقارب الساعة .

التدوير التدريجي في اتجاه عقارب الساعة:
اضغط وثبت زر التدوير التدريجي في اتجاه عقارب الساعة .

التدوير التدريجي عكس اتجاه عقارب الساعة:
اضغط وثبت زر التدوير التدريجي عكس اتجاه عقارب الساعة .

##

للحصول على معلومات حول التحكم عن بعد في عدة القياس والمنصة الدوارة عن طريق هاتف ذكي، يرجى الرجوع إلى دليل تشغيل عدة القياس الخاصة بك.