# Tehnički podaci

Obrtna platforma | RM 3
--- | ---
Broj artikla |
Radna temperatura | –10 °C … +50 °C
Temperatura skladištenja | –20 °C … +70 °C
Maks. radna visina iznad referentne visine | 2000 m
Maks. relativna vlažnost vazduha | 90%
Stepen zaprljanosti prema standardu IEC 61010-1 | 2A)
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014 | 0,46 kg
Vrsta zaštite | IP54 (zaštićeno od prašine i vode koja prska)

A)

  Pojavljuje se neprovodljiva zaprljanost, pri čemu se očekuje privremena provodljivost prouzrokovana rošenjem.

Za jasnu identifikaciju obrtne platforme služi serijski broj na tipskoj pločici.

Daljinski upravljač | RC 2
--- | ---
Broj artikla |
Radno područjeA) | 20 m
Radna temperatura | –10 °C … +50 °C
Temperatura skladištenja | –20 °C … +70 °C
Maks. radna visina iznad referentne visine | 2000 m
Maks. relativna vlažnost vazduha | 90%
Stepen zaprljanosti prema standardu IEC 61010-1 | 2B)
Baterije | 3 × 1,5 V LR3 (AAA)
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014 | 0,05 kg

A)

  Radno područje može da se smanji zbog nepovoljnih okolnih uslova (npr. direktnog sunčevog zračenja).

B)

  Pojavljuje se neprovodljiva zaprljanost, pri čemu se očekuje privremena provodljivost prouzrokovana rošenjem.

Za jasnu identifikaciju vašeg daljinskog upravljača služi serijski broj na tipskoj pločici.