# Tekniset tiedot

Kääntöalusta | RM 3
--- | ---
Tuotenumero |
Käyttölämpötila | –10 … +50 °C
Säilytyslämpötila | –20 … +70 °C
Maks. käyttökorkeus merenpinnan tasosta | 2 000 m
Suhteellinen ilmankosteus maks. | 90 %
Likaisuusaste standardin IEC 61010-1 mukaan | 2A)
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan | 0,46 kg
Suojaus | IP54 (pöly- ja roiskevesisuojattu)

A)

  Kyseessä on vain johtamaton lika. Työkaluun voi kuitenkin syntyä joskus tilapäistä johtavuutta kasteen takia.

Kääntöalustan tyyppikilvessä on yksilöllinen sarjanumero tunnistusta varten.

Kaukosäädin | RC 2
--- | ---
Tuotenumero |
KantamaA) | 20 m
Käyttölämpötila | –10 … +50 °C
Säilytyslämpötila | –20 … +70 °C
Maks. käyttökorkeus merenpinnan tasosta | 2 000 m
Suhteellinen ilmankosteus maks. | 90 %
Likaisuusaste standardin IEC 61010-1 mukaan | 2B)
Paristot | 3 × 1,5 V LR3 (AAA)
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan | 0,05 kg

A)

  Epäedulliset ympäristöolosuhteet (esimerkiksi suora auringonpaiste) saattavat lyhentää kantamaa.

B)

  Kyseessä on vain johtamaton lika. Työkaluun voi kuitenkin syntyä joskus tilapäistä johtavuutta kasteen takia.

Kaukosäätimen tyyppikilvessä on yksilöllinen sarjanumero tunnistusta varten.