# Tehnilised andmed

Pöördplatvorm | RM 3
--- | ---
Tootenumber |
Töötemperatuur | –10 °C … +50 °C
Hoiutemperatuur | –20 °C … +70 °C
Kontrollkõrgust ületav max töökõrgus | 2000 m
Max suhteline õhuniiskus | 90%
Määrdumisaste vastavalt standardile IEC 61010-1 | 2A)
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi | 0,46 kg
Kaitseaste | IP54 (kaitstud tolmu ja veepritsmete eest)

A)

  Esineb ainult mittejuhtiv määrdumine, mis võib aga ajutiselt kondensatsiooni tõttu juhtivaks muutuda.

Teie pöördplatvormi ühetähenduslikuks identimiseks kasutatakse tüübisildil olevat seerianumbrit .

Kaugjuhtimispult | RC 2
--- | ---
Tootenumber |
TööpiirkondA) | 20 m
Töötemperatuur | –10 °C … +50 °C
Hoiutemperatuur | –20 °C … +70 °C
Kontrollkõrgust ületav max töökõrgus | 2000 m
Max suhteline õhuniiskus | 90%
Määrdumisaste vastavalt standardile IEC 61010-1 | 2B)
Patareid | 3 × 1,5 V, LR3 (AAA)
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi | 0,05 kg

A)

  Ebasoodsad keskkonnatingimused (nt otsene päikesekiirgus) võivad tööpiirkonda vähendada.

B)

  Esineb ainult mittejuhtiv määrdumine, mis võib aga ajutiselt kondensatsiooni tõttu juhtivaks muutuda.

Teie kaugjuhtimispuldi ühetähenduslikuks identimiseks kasutatakse tüübisildil olevat seerianumbrit .