# Alimentación de energía del mando a distancia

Se recomienda utilizar pilas alcalinas de manganeso en el mando a distancia.

Para abrir la tapa del alojamiento de las pilas , pulse el bloqueo y retire la tapa del alojamiento de las pilas. Coloque las pilas.

Observe en ello la polaridad correcta conforme a la representación en el lado interior del compartimiento de pilas.

Reemplace siempre simultáneamente todas las pilas. Utilice sólo pilas de un fabricante y con igual capacidad.

- Retire las pilas del mando a distancia si no va a utilizarlo durante un largo periodo de tiempo. Si las pilas se almacenan durante mucho tiempo en el mando a distancia, pueden corroerse y autodescargarse.