# Mērinstrumenta ar pagriežamo platformu izvietošana

##

Ar roku pagrieziet uz pagriežamās platformas samontēto mērinstrumentu ar precīzas iestatīšanas skrūvi vēlamajā pozīcijā.

##

Pastāv šādas kustību iespējas:

Ātra griešana pulksteņrādītāja virzienā:
nospiediet un turiet taustiņu ātrai griešanai pulksteņrādītāja virzienā .

Ātra griešana pretēji pulksteņrādītāja virzienam:
nospiediet un turiet taustiņu ātrai griešanai pretēji pulksteņrādītāja virzienam .

Lēna griešana pulksteņrādītāja virzienā:
nospiediet un turiet taustiņu lēnai griešanai pulksteņrādītāja virzienā .

Lēna griešana pretēji pulksteņrādītāja virzienam:
nospiediet un turiet taustiņu lēnai griešanai pretēji pulksteņrādītāja virzienam .

Pakāpeniska griešana pulksteņrādītāja virzienā:
nospiediet un turiet taustiņu pakāpeniskai griešanai pulksteņrādītāja virzienā .

Pakāpeniska griešana pretēji pulksteņrādītāja virzienam:
nospiediet un turiet taustiņu pakāpeniskai griešanai pretēji pulksteņrādītāja virzienam .

##

Infomāciju par mērinstrumenta un pagriežamās platformas attālināto vadību ar viedtālruņa palīdzību varat atrast Jūsu mērinstrumenta lietošanas rokasgrāmatā.