# Технічні дані

Поворотна платформа | RM 3
--- | ---
Товарний номер |
Робоча температура | –10 °C … +50 °C
Температура зберігання | –20 °C … +70 °C
Макс. висота використання над реперною висотою | 2000 м
Відносна вологість повітря макс. | 90 %
Ступінь забрудненості відповідно до IEC 61010-1 | 2A)
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014 | 0,46 кг
Ступінь захисту | IP54 (із захистом від пилу і бризок води)

A)

  Зазвичай присутнє лише непровідне забруднення. Проте, як правило, виникає тимчасова провідність через конденсацію.

Однозначна ідентифікація вашої поворотної платформи можлива за допомогою серійного номера на заводській табличці.

Пульт дистанційного керування | RC 2
--- | ---
Товарний номер |
Робочий діапазонA) | 20 м
Робоча температура | –10 °C … +50 °C
Температура зберігання | –20 °C … +70 °C
Макс. висота використання над реперною висотою | 2000 м
Відносна вологість повітря макс. | 90 %
Ступінь забрудненості відповідно до IEC 61010-1 | 2B)
Батарейки | 3 × 1,5 В LR3 (AAA)
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014 | 0,05 кг

A)

  Робочий діапазон може зменшуватися внаслідок несприятливих умов (напр., прямі сонячні промені).

B)

  Зазвичай присутнє лише непровідне забруднення. Проте, як правило, виникає тимчасова провідність через конденсацію.

Однозначна ідентифікація вашого пульта дистанційного керування можлива за допомогою серійного номера на заводській табличці.