# تأمین انرژی دستگاه کنترل از راه دور

برای عملکرد کنترل از راه دور استفاده از باتری های آلکالین منیزیوم توصیه می شود.

جهت باز کردن درپوش محفظه باتری ، قفل را فشار دهید و درپوش محفظه باتری را بردارید. باتری ها را قرار دهید.

در این حین به نحوه ی صحیح قطبگذاری بر طبق تصویر روی قسمت داخلی درپوش باتری توجه کنید.

همواره همه ی باتری ها را همزمان عوض کنید. تنها از باتری های یک شرکت و با ظرفیت یکسان استفاده نمایید.

- در صورت عدم استفاده طولانی مدت از دستگاه کنترل از راه دور، باتری ها را بیرون آورید. اگر باتری ها برای مدت طولانی داخل دستگاه کنترل از راه دور نگه داری شوند، ممکن است دچار خوردگی و خود به خود خالی شوند.