# Tehniskie dati

Pagriežamā platforma | RM 3
--- | ---
Izstrādājuma numurs |
Darba temperatūra | –10 °C … +50 °C
Glabāšanas temperatūra | –20 °C … +70 °C
Maks. darba augstums virs jūras līmeņa | 2000 m
Maks. relatīvais gaisa mitrums | 90 %
Piesārņojuma pakāpe atbilstīgi IEC 61010-1 | 2A)
Svars atbilstīgi EPTA‎‑Procedure 01:2014 | 0,46 kg
Aizsardzības klase | IP54 (putekļdrošs un šļakatdrošs)

A)

  Parasti ir vērojams tikai elektronenevadošs piesārņojums, taču dažkārt ir sagaidāma kondensācijas izraisītas pagaidu elektrovadāmības parādīšanās.

Mērinstrumenta viennozīmīgai identifikācijai kalpo sērijas numurs , kas atrodams uz datu plāksnītes.

Tālvadības pults | RC 2
--- | ---
Izstrādājuma numurs |
Darbības tālumsA) | 20 m
Darba temperatūra | –10 °C … +50 °C
Glabāšanas temperatūra | –20 °C … +70 °C
Maks. darba augstums virs jūras līmeņa | 2000 m
Maks. relatīvais gaisa mitrums | 90 %
Piesārņojuma pakāpe atbilstīgi IEC 61010-1 | 2B)
Baterijas | 3 × 1,5 V LR3 (AAA)
Svars atbilstīgi EPTA‎‑Procedure 01:2014 | 0,05 kg

A)

  Nelabvēlīgos darba apstākļos (piemēram, tiešos saules staros) darbības tālums var samazināties.

B)

  Parasti ir vērojams tikai elektronenevadošs piesārņojums, taču dažkārt ir sagaidāma kondensācijas izraisītas pagaidu elektrovadāmības parādīšanās.

Mērinstrumenta viennozīmīgai identifikācijai kalpo sērijas numurs , kas atrodams uz tā datu plāksnītes.