# Tehnični podatki

Vrtalnik |  | GBM 1600 RE
--- | --- | ---
Kataloška številka |  | 3 601 AB0 0..
Nazivna moč | W | 850
Število vrtljajev v prostem teku | min–1 | 630
Nazivni vrtilni moment | Nm | 11
Premer vratu vretena | mm | 43
Najv. premer vrtanja
Jeklo | mm | 16
Les | mm | 40
Aluminij | mm | 16
Območje vpenjanja vpenjalne glave | mm | 3–16
Vrtenje v desno/levo |  | ●
Največji premer mešala | mm | 160
TežaA) | kg | 3,0
Razred zaščite |  | / II

A)

  Teža brez omrežnega kabla in vtiča

Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in državno specifičnih izvedbah lahko te navedbe variirajo.

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.