# Výmena nástroja

- Pri výmene nástroja používajte ochranné rukavice. Počas dlhšej neprerušovanej práce sa môže skľučovadlo výrazne zahriať.

## Skľučovadlo s ozubeným vencom s automatickým zaistením (pozri obrázok B)

Otvorte skľučovadlo s ozubeným vencom (1) otočením tak, aby sa nástroj dal vložiť.

Vložte pracovný nástroj. Zasuňte doťahovací kľúč (9) do príslušných otvorov skľučovadla s ozubeným vencom (1) a nástroj rovnomerne utiahnite.