# Технички податоци

Дупчалка |  | GBM 1600 RE
--- | --- | ---
Број на дел |  | 3 601 AB0 0..
Номинална јачина | W | 850
Број на вртежи во празен од | min-1 | 630
Номинален вртежен момент | Nm | 11
Дијаметар на грлото на вретеното | mm | 43
Макс. дупка-Ø
Челик | mm | 16
Дрво | mm | 40
Алуминиум | mm | 16
Опсег на затегнување на главата | mm | 3–16
Тек надесно/налево |  | ●
Максимален дијаметар на корпата за мешање | mm | 160
ТежинаA) | kg | 3,0
Класа на заштита |  | / II

A)

  Тежина без кабел за струја и без приклучок за струја

Податоците важат за номинален напон [U] од 230 V. Овие податоци може да отстапуваат при различни напони, во зависност од изведбата во односната земја.

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.