# Troca de ferramenta

- Use luvas de proteção ao trocar a ferramenta. O mandril pode ficar muito quente em trabalhos mais demorados.

## Mandril de coroa dentada com travamento automático (ver figura B)

Abra o mandril de coroa dentada (1) rodando até a ferramenta poder ser inserida.

Coloque a ferramenta. Insira a chave de mandril (9) nos respetivos orifícios da mandril de coroa dentada (1) e aperte a ferramenta uniformemente.