# Dados técnicos

## Europa

Berbequim |  | GBM 1600 RE
--- | --- | ---
Número de produto |  | 3 601 AB0 0..
Potência nominal absorvida | W | 850
Número de rotações em vazio | r.p.m. | 630
Binário nominal | Nm | 11
Diâmetro da gola do veio | mm | 43
Ø máx. de perfuração
Aço | mm | 16
Madeira | mm | 40
Alumínio | mm | 16
Faixa de aperto da bucha | mm | 3–16
Rotação à direita/esquerda |  | ●
Diâmetro máximo da barra misturadora | mm | 160
PesoA) | kg | 3,0
Classe de proteção |  | / II

A)

  Peso sem cabo de ligação à rede e sem ficha de rede

Os dados aplicam-se a uma tensão nominal [U] de 230 V. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.