# Thông số kỹ thuật

Khoan xoay |  | GBM 1600 RE
--- | --- | ---
Mã số máy |  | 3 601 AB0 0..
Công suất vào danh định | W | 850
Tốc độ không tải | /phút | 630
Lực vặn danh định | Nm | 11
Đường kính cổ trục | mm | 43
Ø lỗ khoan tối đa
Thép | mm | 16
Gỗ | mm | 40
Nhôm | mm | 16
Phạm vi mâm cặp kẹp được | mm | 3–16
Quay phải/trái |  | ●
Đường kính dụng cụ pha trộn tối đa | mm | 160
Trọng lượngA) | kg | 3,0
Cấp độ bảo vệ |  | / II

A)

  Trọng lượng không có cáp lưới điện và không có phích cắm điện nguồn

Các giá trị đã cho có hiệu lực cho điện thế danh định [U] 230 V. Đối với điện thế thấp hơn và các loại máy dành riêng cho một số quốc gia, các giá trị này có thể thay đổi.

Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.