# Skifte chuck (se bilde C)

- Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må støpselet trekkes ut av stikkontakten.

##

Tannkranschucken (1) er sikret med en låseskrue (10), slik at den ikke skal løsne utilsiktet.

Åpne tannkranschucken (1) helt, og skru ut låseskruen (10) med urviseren. Merk av låseskruen har venstregjenger.

Hvis låseskruen (10) sitter fast, setter du en skrutrekker på skruehodet og løsner låseskruen ved å slå en gang på håndtaket til skrutrekkeren.

##

For å demontere tannkranschucken (1) setter du en fastnøkkel (nøkkelvidde 17) mot mutteren på drivspindelen.

Hold tannkranschucken fast med en hånd og drei fastnøkkelen mot urviserne med den andre hånden til chucken løsner fra borespindelkjeglen.

##

- Hold konusen til borespindelen og boringen til chucken fri for fett og smuss.

For å montere tannkranschucken (1) dreier du mutteren på drivspindelen med urviseren til den stopper.

Sett tannkranschucken uten makt på drivspindelen til den sitter godt fast.

Slå lett på frontsiden av tannkranschucken (1) med en gummihammer for å sikre at tannkranschucken sitter godt fast. Pass på at spennbakkene til tannkranschucken ikke peker ut, slik at de ikke skades.

##

Skru låseskruen (10) mot urviseren inn i den åpnede tannkranschucken. Bruk en ny låseskrue, ettersom det er påført skrueklebemasse på gjengene, og effekten til denne avtar ved flere gangers bruk.