# Технически данни

Бормашина |  | GBM 1600 RE
--- | --- | ---
Каталожен номер |  | 3 601 AB0 0..
Номинална консумирана мощност | W | 850
Обороти на празен ход | min–1 | 630
Номинален въртящ момент | Nm | 11
Диаметър на шийката | mm | 43
Макс. диаметър на отвора
Стомана | mm | 16
Дърво | mm | 40
Алуминий | mm | 16
Диапазон на захващаните в патронника работни инструменти | mm | 3–16
Десен/ляв ход |  | ●
Максимален диаметър на бъркалката | mm | 160
ТеглоA) | kg | 3,0
Клас на защита |  | / II

A)

  Тегло без мрежови проводник и без щепсел

Данните важат за номинално напрежение [U] от 230 V. При отклоняващи се напрежение и при специфични за отделни изпълнения тези данни могат да варират.

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.