# Смяна на работния инструмент

- При смяна на работния инструмент рабо‌тете с предпазни ръкавици. При продължителна работа патронникът може да се нагорещи силно.

## Патронник със зъбен венец с автоматично заключване (вж. фиг. B)

Чрез завъртане наляво отворете патронника със зъбен венец (1), толкова, че работният инструмент да може да бъде поставен.

Вкарайте инструмента. Вкарайте ключа за патронник (9) в предвидените за целта отвори на патронника (1) и затегнете работния инструмент равномерно, като използвате всички отвори.