# Techniniai duomenys

Gręžimo mašina |  | GBM 1600 RE
--- | --- | ---
Gaminio numeris |  | 3 601 AB0 0..
Nominali naudojamoji galia | W | 850
Tuščiosios eigos sūkių skaičius | min–1 | 630
Nominalusis sukimo momentas | Nm | 11
Suklio kakliuko skersmuo | mm | 43
Maks. gręžinio Ø
Plienas | mm | 16
Mediena | mm | 40
Aliuminis | mm | 16
Griebtuvo kumštelių praskėtimo ribos | mm | 3–16
Dešininis/kairinis sukimasis |  | ●
Maksimalus maišymo sraigto skersmuo | mm | 160
SvorisA) | kg | 3,0
Apsaugos klasė |  | / II

A)

  Svoris be maitinimo laido ir be kištuko

Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 230 V. Jei įtampa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šaliai gaminamas modelis, šie duomenys gali skirtis.

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.