# Informasi bunyi/getaran

Tingkat emisi kebisingan ditentukan berdasarkan EN 62841-2-1.

Tingkat kebisingan kategori A perkakas listrik biasanya sebesar: Tingkat tekanan suara 88 dB(A); tingkat kekuatan suara 96 dB(A). Ketidakpastian K = 5 dB.

Gunakan pelindung telinga!

Nilai total getaran ah (jumlah vektor tiga arah) dan ketidakpastian K ditentukan berdasarkan EN 62841-2-1:
Pengeboran pada logam: ah <2,5 m/s2, K = 1,5 m/s2

Tingkat getaran yang terdapat dalam petunjuk ini dan nilai emisi kebisingan telah diukur sesuai dengan standardisasi metode pengukuran dan dapat digunakan untuk menyamakan perkakas listrik satu sama lain. Nilai tersebut juga sesuai untuk perkiraan sementara emisi getaran dan kebisingan.

Tingkat getaran yang ditetapkan dan nilai emisi kebisingan menunjukkan penggunaan utama perkakas listrik. Jika perkakas listrik digunakan untuk hal lain dan dipasang dengan alat sisipan yang berbeda atau dilakukan perawatan yang tidak memadai, tingkat getaran dan nilai emisi kebisingan dapat berbeda. Hal ini dapat meningkatkan emisi getaran dan kebisingan secara signifikan pada saat alat dioperasikan.

Untuk perkiraan emisi getaran dan kebisingan yang tepat, waktu juga harus dipertimbangkan saat alat dinyalakan atau digunakan, tetapi tidak benar-benar saat dioperasikan. Hal ini dapat mengurangi emisi getaran dan kebisingan pada saat alat dioperasikan.

Perhatikan petunjuk keamanan untuk melindungi pengguna dari efek getaran seperti misalnya: merawat perkakas listrik dan alat sisipan, menjaga tangan tetap hangat, mengatur alur kerja.