# Instruções de trabalho para misturar

- Não utilize a ferramenta elétrica com um suporte.

- Evite espalhar o material misturado. Caso contrário, você pode escorregar e perder o controle da ferramenta elétrica.

- Evite a operação contínua da ferramenta elétrica com uma velocidade baixa. Caso contrário, o motor da ferramenta elétrica pode sobreaquecer.

Para soltar o botão de bloqueio (5) aperte brevemente o interruptor de ligar/desligar (6) e depois solte-o. Assim evita um rearranque inadvertido da ferramenta elétrica (perigo de ferimentos).

A seleção do cesto de misturar depende do material a misturar.

Para material a misturar de baixa viscosidade, como p. ex. tinta de emulsão, vernizes, colas, massa de enchimento, pasta de cimento, use um cesto de misturar com espiral esquerda. No cesto de misturar com espiral esquerda, o material é transportado de cima para baixo. O cesto de misturar é pressionado para cima.O material com baixa viscosidade é misturado sem salpicar.

Para material a misturar de alta viscosidade, como p. ex. gesso pronto para uso, concreto, cimento, betonilha, massa, resina epóxi, use um cesto de misturar com espiral direita. No cesto de misturar com espiral direita, o material é transportado de baixo para cima. O cesto de misturar incorpora-se no material a misturar. O material a misturar de alta viscosidade é misturado de forma ideal.

Movimente a ferramenta elétrica para cima e para baixo durante o trabalho. Limpe o cesto de misturar depois do uso.

- Armazene a ferramenta elétrica em um local seguro. Assegure-se de que a ferramenta não pode cair. Caso contrário, a ferramenta elétrica pode ser danificada.