# Pracovní pokyny pro míchání

- Elektronářadí nepoužívejte ve stojanu.

- Zabraňte stříkání míchaného materiálu. Jinak můžete uklouznout a ztratit kontrolu nad elektronářadím.

- Nepoužívejte elektronářadí v nepřetržitém provozu se sníženými otáčkami. Mohlo by dojít k přehřátí motoru elektronářadí.

Pro uvolnění aretačního tlačítka (5) krátce stiskněte vypínač (6) a pak ho uvolněte. Zabráníte tak neúmyslnému opětovnému spuštění elektronářadí (nebezpečí poranění).

Volba míchacího koše závisí na míchaném materiálu.

Pro míchaný materiál s nízkou viskozitou, např. disperzní barvu, lak, lepidlo, zalévací hmotu, cementovou maltu, používejte míchací koš s levou spirálou. Míchací koš s levou spirálou promíchává materiál shora dolů. Míchací koš je tlačený nahoru. Materiál s nízkou viskozitou při míchání téměř nestříká.

Pro míchaný materiál s vysokou viskozitou, např. hotovou omítku, beton, cement, potěr, tmelicí hmotu, epoxidovou pryskyřici, používejte míchací koš s pravou spirálou. Míchací koš s pravou spirálou promíchává materiál zespoda nahoru. Míchací koš zajíždí do míchaného materiálu. Míchaný materiál s vysokou viskozitou je optimálně promíchán.

Pohybujte elektronářadím při práci nahoru a dolů. Po použití míchací koš očistěte.

- Elektronářadí skladujte na bezpečném místě. Zajistěte, aby nemohlo spadnout. Jinak se může elektronářadí poškodit.