# Caractéristiques techniques

## Europe

Perceuse |  | GBM 1600 RE
--- | --- | ---
Référence |  | 3 601 AB0 0..
Puissance absorbée nominale | W | 850
Régime à vide | tr/min | 630
Couple nominal | Nm | 11
Diamètre de collet de broche | mm | 43
Ø de perçage maxi
Acier | mm | 16
Bois | mm | 40
Aluminium | mm | 16
Plage de serrage du mandrin | mm | 3–16
Réversibilité droite/gauche |  | ●
Diamètre maximal du malaxeur | mm | 160
PoidsA) | kg | 3,0
Classe de protection |  | / II

A)

  Poids sans cordon d’alimentation ni fiche mâle

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur certaines versions destinées à certains pays.

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.