# Mengganti chuck bor (lihat gambar C)

- Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.

##

Keyed chuck (1) telah diamankan dengan sekrup pengunci (10) agar tidak terlepas dari spindel bor secara tiba-tiba.

Buka seluruh keyed chuck (1) lalu putar dan lepaskan sekrup pengunci (10) searah jarum jam. Perhatikan bahwa sekrup pengunci memiliki ulir yang berputar ke arah kiri.

Jika sekrup pengunci (10) terpasang dengan kencang, pasang obeng di atas kepala sekrup lalu kendurkan sekrup pengunci dengan memberikan satu pukulan pada gagang obeng.

##

Untuk melepas keyed chuck (1) posisikan kunci pas (ukuran 17 mm) ke sisi permukaan spindel penggerak.

Pegang keyed chuck dengan tangan dan putar dengan tangan satu lagi menggunakan kunci pas berlawanan arah jarum jam hingga chuck bor terlepas dari kerucut spindel bor.

##

- Jauhkan kerucut spindel bor dan lubang chuck bor agar tidak terkena gemuk dan kotoran.

Untuk memasang keyed chuck (1), putar mur pada spindel penggerak searah jarum jam hingga maksimal.

Pasang keyed chuck dengan pelan pada spindel penggerak hingga benar-benar terpasang dengan kencang.

Pukul pelan menggunakan palu karet pada sisi atas keyed chuck (1)untuk memastikan keyed chuck telah benar-benar terpasang dengan kencang. Pastikan rahang penjepit keyed chuck tidak menonjol agar tidak menimbulkan kerusakan.

##

Pasang sekrup pengunci (10) pada keyed chuck yang terbuka berlawan arah jarum jam. Selalu gunakan sekrup pengunci yang baru karena senyawa perekat pada ulirnya akan habis setelah digunakan beberapa kali.