# Mise en marche

- Tenez compte de la tension secteur ! La tension du secteur doit correspondre aux indications se trouvant sur la plaque signalétique de l’outil électroportatif.

##

Le sélecteur de sens de rotation (7) permet d’inverser le sens de rotation de l’outil électroportatif. Cela n’est toutefois pas possible lorsqu’on appuie sur l’interrupteur Marche/Arrêt (6).

Rotation à droite : Pour percer ou agiter, appuyez sur le commutateur de rotation (7) vers la gauche jusqu'en butée.

Rotation à gauche : Pour dissoudre ou agiter, appuyez sur le commutateur de rotation (7) vers la droite jusqu'en butée.

##

Pour mettre en marche l’outil électroportatif, actionnez l’interrupteur Marche/Arrêt (6) et maintenez-le actionné.

Pour bloquer l’interrupteur marche/arrêt (6), appuyez en même temps sur la touche de blocage (5).

Pour arrêter l’outil électroportatif, relâchez l’interrupteur marche/arrêt (6) et, s’il est bloqué avec le bouton de blocage (5), appuyez brièvement sur l’interrupteur marche/arrêt (6) puis relâchez-le.

##

Il est possible de faire varier en continu la vitesse de rotation de l’outil électroportatif en exerçant plus ou moins de pression sur l’interrupteur Marche/Arrêt (6).

Une légère pression sur l’interrupteur Marche/Arrêt (6) produit une faible vitesse de rotation. Plus l’on exerce de pression, plus la vitesse de rotation augmente.