# Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych komponentów od‌nosi się do schematu elektronarzędzia, znaj‌du‌ją‌ce‌go się na stronie graficznej.

(1) | Zębaty uchwyt wiertarskiA)
(2) | Rękojeść dodatkowa (powierzchnia izolowana)
(3) | Otwór gwintowany do zamocowania rękojeści dodatkowej
(4) | Uchwyt transportowy (powierzchnia izolowana)
(5) | Przycisk blokady włącznika/wyłącznika
(6) | Włącznik/wyłącznik
(7) | Przełącznik kierunku obrotów
(8) | Rękojeść (powierzchnia izolowana)
(9) | Klucz do uchwytu wiertarskiegoA)
(10) | Śruba zabezpieczająca do zębatego uchwytu wiertarskiego

A)

  Nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego.