# Petunjuk kerja dalam mengebor

Gunakan emulsi pengeboran atau minyak khusus untuk mendinginkan dan melumasi perkakas agar mesin bor tidak menjadi terlalu panas atau terjepit.

Saat diameter pengeboran > 10 mm, lakukan pengeboran awal dengan membuat diameter lubang kecil. Dengan demikian, tekanan dapat diperkecil dan pembebanan perkakas listrik dapat dikurangi.

Hanya gunakan mata bor HSS yang telah diasah (HSS=high performance superspeed steel) untuk melakukan pengeboran logam. Kualitas dijamin oleh program aksesori Bosch.

Benda kerja dapat dijepit dengan aman menggunakan ragum yang disediakan sebagai aksesori. Alat ini akan mencegah benda yang dikerjakan bergeser dan terbalik dan menimbulkan kecelakaan.