# Tekniska data

Borrmaskin |  | GBM 1600 RE
--- | --- | ---
Artikelnummer |  | 3 601 AB0 0..
Nominell ingångseffekt | W | 850
Tomgångsvarvtal | v/min | 630
Nominellt vridmoment | Nm | 11
Spindeldiameter | mm | 43
Max. borr-Ø
Stål | mm | 16
Trä | mm | 40
Aluminium | mm | 16
Borrchuckspännintervall | mm | 3–16
Höger-/vänstergång |  | ●
Maximal diameter omrörare | mm | 160
ViktA) | kg | 3,0
Skyddsklass |  | / II

A)

  Vikt utan elanslutning och utan kontakt

Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.